CPE 通知推送 (cpe-ntfyd) 一键安装器 — 使用说明
==================================================

这个安装器会在 VN007+ 5G CPE 上自动安装ntfy通知功能，把 短信 / 温度 / 流量 通过 ntfy 服务器发送通知到你的手机上面。

安装步骤：

1. 打开 https://ntfy.sh/signup 注册一个账号，登录，点击 "Subscribe to topic" 创建一个主题，Topic name 起一个复杂的、别人猜不到的名字，例如 "vn007-notify-ymEycfYp3ahvgBY"
2. 打开 https://ntfy.sh/ 下载安装适合你手机的app，在app里添加订阅主题，主题名称填写你上面的起的主题名字，例如 "vn007-notify-ymEycfYp3ahvgBY"
3. 确保你的CPE的系统版本是 1.15.1
4. 把这台 Windows 电脑连到 CPE 的 WiFi 或网线，确保能在浏览器打开 http://192.168.0.1
5. 准备好 CPE 的超级管理员用户superadmin的密码，可以网上找算号器
6. 双击「双击安装.bat」运行。按提示：
  - 先输入 CPE 后台地址（默认 192.168.0.1，回车用默认；也可填别的 IP 或完整 URL）
  - 输入管理员密码
7. 安装完成后会自动弹出设置页 http://192.168.0.1:8088/（若没弹出就手动打开）。在里面：服务器地址 填写 https://ntfy.sh，Topic 填写你上面起的主题名字（例如 "vn007-notify-ymEycfYp3ahvgBY"），Token 留空，保存即可。

【常见问题】
- Windows 可能弹 SmartScreen 警告（未签名）：点"更多信息"→"仍要运行"。
- 读不到固件版本 / 打不开 192.168.0.1：确认已连到 CPE 的网络。
- CPE 后台地址不是 192.168.0.1：运行后按提示直接输入即可（也可命令行加 -web）。
- 固件版本不是 1.15.1：安装器会停止（仅适配该版本，避免出问题）。
- 提示"adb shell 不是 root"：该固件的 adb 非 root，无法安装（本工具需 root）。
- 重复运行：会检测到"已安装"并询问是否更新；继续则只更新程序、保留密码与 ntfy 配置（加 -y 参数可免询问）。
- 卡在"连接 ADB"：CPE 的 adb 是单客户端、较脆弱。请【只运行一次】、不要反复双击；
  若卡住，把 CPE 断电重启后，单独再运行一次即可。直连 CPE 的 WiFi（别经多层路由）最稳。

【设置页只在局域网可访问】
设置页绑定在 CPE 的 LAN 口地址，公网（含 WAN 的 IPv6）访问不到，相对安全。
